{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["工程报价清单 (2)"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"工程报价清单 (2)","index":0,"n_rows":38,"n_cols":5,"rows_kept":38,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[2,0,2,4],[4,1,4,4],[10,1,10,4],[12,1,12,4],[30,1,30,4]]}
["工程量清单"]
["项目名称：员工宿舍装修"]
["报价单位： "]
["No","工程项目名称","数量","单位","品牌规格（报价单中要明确）"]
["一","皇辉阁7D（面积：79.14平方米）"]
[1,"全屋乳胶漆铲除、粉刷",1,"套","立邦、多乐士品牌，工艺先进"]
[2,"更换阳台推拉门",1,"樘","铝合金推拉"]
[3,"卧室门修复",3,"樘"]
[4,"更换全屋灯及开关插座",1,"套","品牌产品"]
[5,"更换马桶",1,null,"箭牌"]
["二","皇辉阁9G（面积："]
[1,"卧室增加纱窗",{"$f":"1.46*1.25+1.49*1.25","v":{"v":3.6875,"d":"3.69"}},"m²","卧室安装纱窗，人工，材料"]
["三","皇星阁8G（面积：79.14平方米）"]
[1,"全屋木地板更换地砖","-","-","品牌瓷砖600*600地砖，现场量尺寸"]
[2,"厨房厨柜贴瓷砖",1,"项","品牌瓷砖"]
[3,"厨房厨柜吊柜","-","-","成品定制厨柜"]
[4,"全屋安装窗帘",1,"项","遮光布帘，导轨"]
[5,"全屋局部乳胶漆修复",1,"项","立邦、多乐士品牌，工艺先进"]
[6,"新做衣柜","-","-","现场规格尺寸"]
[7,"铝合金门制作",{"v":3,"d":"3.00"},"樘","成品定制铝合金门，按现场规格尺寸，1.2厚铝材"]
[8,"卧室门定制作",2,"樘","成品定制卧室门，规格：900*2500mm，选样"]
[9,"卧室增加纱窗","-","-","按现场规格尺寸"]
[10,"阳台新做铝合金推拉窗",{"$f":"2.25*1.2","v":2.7},"m²","1.2厚铝合金型材、5厘钢化玻璃"]
[11,"全屋开关，插座更换",1,"项","品牌产品"]
[12,"马桶更换",1,"套","箭牌马桶，选样"]
[13,"洗手台更换",1,"套","成品洗手台，规格：按现场规格尺寸，选样"]
[14,"毛巾架",1,"套","不锈钢毛巾挂架"]
[15,"吸顶灯",7,"套","品牌产品"]
[16,"更换玻璃",2,"块"]
[17,"线路整理",1,"项","客厅原有明线加线槽"]
["四","皇星阁5E（面积：94.45平方米）"]
[1,"全屋局部乳胶漆修复",1,"项","立邦、多乐士品牌，工艺先进"]
[2,"铝合金门制作",{"v":1,"d":"1.00"},"樘","成品定制铝合金门，按现场规格尺寸，1.2厚铝材"]
[3,"大门安装指纹锁",1,"套","品牌产品"]
[4,"马桶更换",1,"套","箭牌马桶，选样"]
[5,"洗手台更换",1,"套","成品洗手台，规格：按现场规格尺寸，选样"]
[6,"吸顶灯",3,"套","品牌产品"]
[7,"更换玻璃",2,"块"]